**Приложение № 1**

к Контракту № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по объекту «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории многоквартирных домов № 45,№46,№47,№48 по ул. Октябрьской, село Перевальное»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ** |
| **1. Основные требования к составу и проведению работ:** | - Правилами благоустройства территории муниципального образования ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;  - СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;  - ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»  - СП 48.13330.2011 Организация строительства. СНиП 12-01-2004. Актуализированная редакция;  - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-8;  - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;  - ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;  - ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;  - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;  А также действующим законодательством РФ, правилами техники безопасности и другими нормативными документами.  Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями технического паспорта детского игрового комплекса.  В период выполнения договорных обязательств обеспечивать высокое качество работ, с привлечением компетентного, аттестованного в установленном порядке технического персонала  с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ.  А также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.  В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.  Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. |
| **2. Требования к организации работ:** | **Работы должны выполняться в соответствии с:**  - Правилами благоустройства территории муниципального образования Добровское сельское поселение, утвержденного решением сессии Добровского сельского совета № 37/19 от 27.12.2019;  - ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;  - СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;  - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);  - ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1);  - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования (актуализированная редакция 2010 год);  После подписания договора перед началом работ Подрядчик в течение **3 (трех) рабочих дней** предоставляет в адрес Заказчика проект производства работ и график производства работ.  **При производстве земляных работ:**  Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску, после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне под наблюдением представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без ударных инструментов. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.  Работы проводить с соблюдением действующих нормативов, для обязательного обеспечения отвода воды (ливневых, паводковых и иных) с территории парка при дальнейшей эксплуатации (устройство разуклонки).  **При производстве бетонных работ:**  - При устройстве сборной опалубки необходимо предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0.8 м. с ограждениями. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки не допускается.  - Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0.6 м., уложенным на арматурный каркас.  - При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. |
| **4. Гарантии качества выполнения работ:** | Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, **а так же не менее 36 (тридцати шести) месяцев** эксплуатации с момента приемки работ.  Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а также на материалы, используемые при проведении работ.  Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.  В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, в период эксплуатации объекта, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. |
| **5. Особые требования к материалам:** | Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам или техническим условиям и иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их соответствие и качество.  Все альтернативные предложения по использованию материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.  Заказчик вправе потребовать проведение лабораторных испытаний используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторных испытаний проводится за счет Подрядчика. |
| **6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:** | Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства.  Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность:  - по обеспечению безопасности движения в границах производства работ;  - по обеспечению сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ;  - по обеспечению сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники.  Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мер по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений. Работы следует выполнять с соблюдением требований и норм пожарной безопасности. |
| **7. Сроки производства работ** | С даты подписания договора по 01.07.2021 года. |
| **8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:** | Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика, для освидетельствования скрытых работ.  По окончанию всех работ на объекте, передача актов освидетельствования скрытых работ, а также актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов (сертификатов) качества и иные документы, осуществляется не позднее 5 дней.  Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания за счет собственных средств, в срок согласованный с Заказчиком. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  **АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**  Председатель Добровского сельского  совета – глава администрации  Добровского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Н.Литвиненко/ | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |